COB灯带专用的恒流芯片NU505，有SOD123以及DFN1006两种小体积封装，NU505主要应用于LED灯带, 一般LED照明, COB大功率光源, COB软灯带 ,UVC光源等应用。电流档位 10毫安、15毫安、20毫安至100毫安，从10毫安起每 增加5毫安电流分一个档位，至100毫安。