

***MEASUREMENT RESULT: "JH14022V1\_red"***

2/21/2014 10:35AM

Frequency Level Transd Limit Margin Det. Height Azimuth Polarization

MHz dBµV/m dB dBµV/m dB cm deg

30.000000 32.40 22.0 40.0 7.6 --- 0.0 0.00 ---

59.158317 37.90 8.4 40.0 2.1 --- 0.0 0.00 ---

**66.853707 42.56 8.7 40.0 - --- 100.0 0.00 V**

119.418838 39.50 15.9 40.0 0.5 --- 0.0 0.00 ---

Frequency Level Transd Limit Margin Det. Height Azimuth Polarization

MHz dBµV/m dB dBµV/m dB cm deg

**162.184369 40.90 13.7 40.0 -0.9 --- 0.0 0.00 ---**

183.567134 38.20 12.1 40.0 1.8 --- 0.0 0.00 ---

304.088176 22.60 15.6 47.0 24.4 --- 0.0 0.00 ---

486.813627 25.90 20.1 47.0 21.1 --- 0.0 0.00 ---

650.100200 29.70 22.8 47.0 17.3 --- 0.0 0.00 ---

998.056112 33.50 25.4 47.0 13.5 --- 0.0 0.00 ---